

### Notatka prasowa Sulz am Neckar, kwiecień 2017.

Łatwe odblokowanie!

# KIPP przedstawia łatwe w użytkowaniu rękojeści nastawne z przyciskiem

**HEINRICH KIPP WERK wprowadza do swojego asortymentu nową wersję sprawdzonej rękojeści nastawnej. Posiada ona praktyczny przycisk ułatwiający odblokowywanie i przesuwanie rękojeści.**

Element odblokowujący w postaci przycisku sprawia, że nowe rękojeści nastawne KIPP mogą zostać odblokowane i przesunięte w ciągu kilku sekund. Ze względu na komfortową obsługę rękojeść nastawna jest bardzo korzystną alternatywą dla popularnych elementów zaciskowych i regulacyjnych w budowie maszyn i urządzeń. Odblokowanie rękojeści przyciskiem odbywa się intuicyjnie, ponieważ sposób działania mechanizmu jest od razu widoczny.

Kombinacja kolorów – czarny uchwyt i kolorowy przycisk lub odwrotnie – dodatkowo zwiększa wizualną atrakcyjność produktu w przypadku zastosowań w widocznych miejscach. Standardowo rękojeści nastawne są dostępne w wersjach z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Uchwyt jest wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, gwint – ze stali lub stali nierdzewnej. Rękojeści nastawne z przyciskiem są dostępne w wersjach o długości od 20 do 60 mm i średnicy gwintu od M5 do M10 oraz wielu innych rozmiarach i wykonaniach specjalnych.

Znaków ze spacjami:

Nagłówek: 69 znaków

Wstęp: 20 znaków

Tekst: 1.152 znaków

Łącznie: 1.241 znaków

KIPP POLSKA SP. Z O.O.

Przemysław Słaby

ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

Telefon: 71 339 21 44

E-mail: przemyslaw.slaby@kipp.pl

### Dodatkowe informacje i zdjęcia prasowe

Zob. www.kipp.pl, Rubryka: Aktualności/prasa

### Foto

|  |  |
| --- | --- |
| Rękojeści nastawne z przyciskiem. Foto: KIPP  | KIPP-Rękojeści nastawne z przyciskiem-K 0270-jpg |
|  |  |
|  |  |

Prawa autorskie: udostępnione do bezpłatnej publikacji w mediach branżowych.

Z prośbą o podanie źródła.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |