

### Notatka prasowa Sulz am Neckar, kwiecień 2016 r.

Lekka konstrukcja. Dowolne mocowanie.

# KIPP rozszerza asortyment o regulowane UCHWYTY RUROWE

**HEINRICH KIPP WERK poszerza asortyment o regulowane UCHWYTY RUROWE z aluminium. Zalety uchwytu: niezwykle lekki poprzez zastosowanie rury aluminiowej, atrakcyjny design oraz różnorodne możliwości zamocowania dzięki swobodnemu pozycjonowaniu elementów krańcowych.**

KIPP prezentuje praktyczny uchwyt do maszyn i urządzeń oparty na nowej koncepcji regulowanego mocowania. Elementy ustalające oraz rura wykonane są z aluminium. Materiały są anodowane, a elementy ustalające wykonane w kolorze czarnym lub srebrnoszarym, typowym dla aluminium.

Możliwy jest dowolny montaż uchwytu, ponieważ elementy ustalające na UCHWYCIE RUROWYM można ustawić w różnej pozycji. Elementy ustalające mocowane są do rur za pomocą śrub poprzecznych, dzięki czemu uchwyt nie obraca się.

Elementy ustalające montuje się z tyłu uchwytu. W przypadku dłuższych uchwytów można zastosować kilka elementów ustalających; należy zamówić je oddzielnie jako wyposażenie specjalne.

Uchwyty są dostępne w długościach od L=250 mm do L=600 mm, zaślepki końcowe UCHWYTU RUROWEGO są wykonane z czarnego poliamidu.

Znaki ze spacjami:

Nagłówek: 54 znaków

Wstęp: 37 znaków

Tekst: 1068 znaków

Łącznie: 1159 znaków

HEINRICH KIPP WERK KG

Przemysław Słaby

Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

Telefon: 71 339 21 44

E-mail: przemyslaw.slaby@kipp.pl

### Dodatkowe informacje i zdjęcia prasowe

Zob. www.kipp.pl,
Rubryka: Aktualności/prasa

### Zdjęcie

Regulowane UCHWYTY RUROWE KIPP do swobodnego pozycjonowania
Zdjęcie: KIPP

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plik obrazu: KIPP-ROHRGRIFFE-einstellbar-K1018.jpg |

Prawa autorskie: udostępnione do bezpłatnej publikacji w mediach branżowych.

Z prośbą o podanie źródła.