

### Notatka prasowa Sulz am Neckar, sierpień 2016

KIPP na targach AMB – Hala 1 | Stanowisko 1I71

**Mocowanie, obróbka, wykończenia – kompletne rozwiązania firmy KIPP**

**Firma HEINRICH KIPP WERK opublikowała pod koniec 2015 r. nowy katalog systemów mocowania. Katalog ten zawiera ponad 2000 komponentów mocujących, w tym także system mocowania z punktami zerowymi UNI lock, system modułowy 5-osiowy UNI lock oraz  
kompaktowe imadło 5-osiowe.**

System mocowania z punktami zerowymi UNI lock firmy KIPP umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie przyrządów oraz komponentów. Dzięki temu system mocowania z punktami zerowymi optymalizuje pracę przy obrabiarkach, centrach obróbczych i maszynach pomiarowych:

* **Błyskawiczna wymiana narzędzi oraz przyrządów**
* **Znaczna redukcja czasów przezbrajania**
* **Blokada kształtowa, siła mocująca do 75 000 N**
* **W 100% kompatybilne z systemem modułowym 5-osiowym**

Kompatybilny system modułowy 5-osiowy UNI lock firmy KIPP został opracowany specjalnie na potrzeby obróbki 5-stronnej. Idealnie nadaje się również do mocowania skomplikowanych przedmiotów. Możliwa jest kompletna obróbka przy jednym zamocowaniu. Przedmioty obrabiane łączone są kształtowo z 5-osiowym systemem modułowym.

Dzięki modułowej konstrukcji i dużej liczbie modułów możliwe jest indywidualne skomponowanie systemu pod kątem różnych zastosowań i jego ewentualna przebudowa w późniejszym czasie. Dostępnych jest ponad 70 elementów. Na targach AMB zostanie zaprezentowane nowe rozszerzenie: system modułowy o mniejszych wymiarach.

Poprzez opracowanie imadła 5-osiowego kompaktowego KIPP wyznacza nowe standardy w obróbce 5-stronnej skomplikowanych przedmiotów na nowoczesnych maszynach 5-osiowych. Wyróżniająca cecha:

nowa charakterystyka mocowania ze zintegrowaną funkcją dociskania w dół oraz elastyczność w mocowaniu małych i dużych przedmiotów obrabianych.

Zalety:

* **Obustronna funkcja dociskania w dół poprzez szczęki mocujące**
* **Bardzo wysoka siła zacisku i sztywność systemu**
* **Rozstaw szczęk mocujących regulowany w zakresie do 320 mm**
* **Bardzo dobra dostępność narzędzi, a przez to ich wyższa trwałość**

Na targach AMB w Stuttgarcie firma KIPP zaprezentuje cenione produkty oraz sposoby ich idealnego łączenia w kompletne rozwiązania.

Znaków ze spacjami:

Nagłówek: 66 znaków

Wstęp: 46 znaków

Tekst: 2049 znaków

Łącznie: 2161 znaków

KIPP POLSKA SP. Z O.O.

Przemysław Słaby

ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

Telefon: +48 71 339 21 44

E-mail: [przemyslaw.slaby@kipp.pl](mailto:przemyslaw.slaby@kipp.pl)

### Dodatkowe informacje i zdjęcia prasowe

|  |  |
| --- | --- |
| Odwiedź www.kipp.pl, region: Polska, zakładka: Aktualności |  |

### Foto

Systemy mocujące KIPP  
Zdjęcie: KIPP

|  |  |
| --- | --- |
| Plik obrazu:  KIPP-5-Achs-Modulsystem-UNI lock.jpg    Plik obrazu:  KIPP-5-Achs-Spanner kompakt.jpg | Plik obrazu:  KIPP-Nullpunkt-Spannsystem-UNI lock.jpg |

Prawa autorskie: udostępnione do bezpłatnej publikacji w mediach branżowych.

Z prośbą o podanie źródła.